

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN ENERGIJO

URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana T: 01 420 4488

F: 01 420 4483

E: gp.irsoe@gov.si

www.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** BIOEN d. o. o., Pot za Brdom 100, Ljubljana

(bioplinarna: Bercetova ulica 26, Središče ob Dravi)

**Naprava:** Naprava za odstranjevanje ali predelava trupov živali ali odpadkov živalskega izvora z zmogljivostjo predelave več kot 10 ton na dan

**Datum pregleda:** 17. 8. 2023, 9. 10. 2023 in 12. 12. 2023

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) št.:** 35407-6/2011-16 z dne 10. 8. 2012,

odločba št. 35406-4/2013-2 z dne 28. 2. 2013,

odločba št. 35406-68/2014-7 z dne 27. 2. 2015,

odločba št. 35406-49/2018-26 z dne 17. 9. 2020,

sklep št. 35406-49/2018-28 z dne 23.9. 2020,

odločba št. 35406-81/2020-7 z dne 26. 1. 2021,

odločba št. 35432-9/2023-2550-6 z dne 14.6.2023

**Usklajenost z OVD:** DA - naprava je usklajena

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec v zvezi z emisijami snovi v zrak, ki posledično pripomorejo za zmanjšanje emisij motečih vonjav v okolico nima ustrezno zatesnjene mešalne jame in ne prekriva skladiščnih površin pri skladiščenju silaže in dehidriranega pregnitiega blata, zato mu je bila izdana odločba. Zavezanec je odločbo realiziral, saj je zatesnil mešalno jamo in prekril skladiščne površine s folijo. V skladu z OVD so opravili meritve emisij snovi v zrak, izmerjene mejne vrednosti so skladno z zahtevami OVD.

Industrijske in komunalne odpadne vode v napravi ne nastajajo. Imajo lovilnik olj in izdelan poslovnik ter vodijo obratovalni dnevnik.

Zavezanec mora skladno z izdanim OVD zvajati obratovalni monitoringa hrupa za napravo vsako tretje koledarsko leto. Zavezancu je bila izdana odločba, da je potrebno v okviru obratovalnega monitoringa opraviti meritve hrupa. Zavezanec je realiziral odločbo, saj je preko pooblaščene institucije opravil meritve hrupa v okolju. Iz Poročila je zavidno, da obratovanje naprave ne povzroča preseganje mejnih vrednosti kazalce hrupa in koničnih ravni hrupa za vire hrupa za območje s IV. in III. stopnjo varstvo pred hrupom.

Zavezanec z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, ravna skladno s predpisi, vodi vse predpisane evidence, izvaja monitoringa kakovosti pregnitega blata. V bioplinarni zagotavljajo higienizacijo skladno z zahtevami OVD.

Zavezanec ima izdelan plan preventivnega vzdrževanja.

Zavezanec vodi mesečno evidenco o porabi vode in energije.

Zavezanec je v predpisanem roku poslal vsa poročila.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Zavezancu je bila izdana odločba v zvezi z emisijami snovi v zrak, ki posledično pripomorejo za zmanjšanje emisij motečih vonjav v okolico, da je potrebno zatesniti mešalno jamo in prekrivati skladišče površine pri skladiščenju silaže in dehidriranega pregnitiega blata in opraviti v okviru obratovalnega monitoringa meritve hrupa v okolju, skladno z izdanim OVD.

Zavezanec je odločbo realiziral.

**Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata.**