Številka: 06182-1366/2023-21

Datum: 10. 7. 2024

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

**Naprava / lokacija:** Odlagališče Barje in naprava za mehansko biološko obdelavo odpadkov na naslovu Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana

**Datum pregleda:** 24. 5. 2023, 29. 5. 2023, 8.7.2024

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

* 35407-167/2006-18 z dne 29.11.2007,

spremenjeno z odločbo

* št. 35406-23/2013-13 z dne 31.3.2014,
* odločbo št. 35406-24/2015-2 z dne 30.9.2015,
* odločbo št. 35406-56/2015-11 z dne 9.8.2016,
* odločbo št. 35407-10/2016-4 z dne 10.2.2017,
* odločbo št. 35406-47/2017-5 z dne 16.3.2018,
* odločbo št. 35406-24/2018-6 z dne 11.7.2018,
* odločbo št. 35406-20/2019-2 z dne 6.6.2019,
* 35406-29/2020-9 z dne 12.1.2021,
* 35406-51/2019-8 z dne 3.3.2021, 21.7.2022,
* 35406-68/2016-arso-26 z dne 18.11.2022 in
* 35432-11/2023-2550-3 z dne 23.2.2023.

**Usklajenost z OVD:**

V zadevi je bil opravljen nadzor skladnosti obratovanja naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov in odlagališča Barje z zahtevami OVD. Zavezanec skladno s potrjenim Programom ukrepov izvaja ukrepe v primeru preseganja opozorilne spremembe prametrov podzemne vode. Zavezanec je inšpekcijo z dopisom seznanil o skladiščenju večje količine kosovnih odpadkov, nastalih ob izrednih razmerah – poplave 2023. Dokončna obdelava prevzetih kosovnih odpadkov je bila zagotovljena v aprilu 2024.

Zavezanec je z namenom zmanjšanja količine odpadne vode na iztoku v kanalizacijo na delu aktivnega odlagalnega polja zagotovil prekritje s postavitvijo cca. 5.500 m2 folije.

Ugotovljeno je bilo, da zavezanec izpolnjuje z OVD predpisane obveznosti upravljavca naprave, zato v predmetni zadevi ni bilo razloga in podlage za izrek inšpekcijskega ukrepa.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski nadzor bo opravljen skladno s planom dela inšpekcije za okolje.