**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI INDUSTRIJSKE EMISIJE**

|  |
| --- |
| **Zavezanec:** **MAKOTER d.o.o., Cven 99 d, 9240 Ljutomer- MŠ 5504384000**  |
| **Naprava / lokacija:****6.7. naprava za proizvodnjo polietilenske embalaže**  |
| **Datum pregleda:**  **5.7.2024**  |
| **OVD št.:** - Okoljevarstveno dovoljenja št. 35407-21/2012-11 z dne 9.9.2014 (OVD)- Sprememba OVD št. 35406-25/2015-16 z dne 14.8.2015 ( OVD1)- št:35406-42/2016-13 z dne 19.6.2020 (OVD2)- št: 35406-2/2021-5 z dne 3.3.2022 ( OVD3 )  |
| **Ugotovitve:****Ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi dejavnosti**- Zavezanec vse odpadke, ki nastajajo zaradi industrijske dejavnosti oddaja pooblaščenim ravnalcem z odpadki, kar je razvidno tudi iz letnega poročila. Nastali odpadki se po začasnem skladiščenju (največ 12 mesecev) predajajo pooblaščenim osebam, ki so vpisane v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki.  Upravljavec skladišči odpadke tako, da ni ogroženo človekovo zdravje v za to namenjenih prostorih in v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov. Odpadke odvažajo na tedenski ravni.- Načrt gospodarjenja z odpadki je izdelan v letu 2024. – Letno poročilo o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi je za leto 2023, je bilo pravočasno posredovano na Ministrstvo.**Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo** Ravnanje z odpadno embalažo zagotavlja zavezanec z vključitvijo v embalažno shemo Surovina d.o.o. V OVD ni posebej določil za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.Predložena sklenjena pogodba o obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo na DROE. ( št: OE 00277/ 23 z dne 19.12 2023 in Pogodba za SUP št: 019-24/ SUP z dne 1.2.2024 ).Predloženo poročilo FURS- za obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže - vsake 3 mesece obračun in plačilo okoljske dajatve.**Emisije snovi in toplote v vode****Industrijske odpadne vode**Upravljalec je v skladu z OVD industrijske odpadne vode in komunalne odpadne vode dne 8.6.2016 priključil na javno kanalizacijo.Zavezanec je predložil inšpektorici poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2023, ki ga je pod štev. MAKOTER\_MON\_2023 z dne 5.3.2024 izdelal IKEMA d.o.o. Poročilo o obratovalnem monitoringu upravljalec vsako leto do 31.3. za preteklo leto predloži Ministrstvu.**Emisije snovi v zrak**Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz izpustov K1, K2, K4, K5, K6, K7 in K8 so določene v preglednici 3 ( OVD-3 ), za te izpuste so predloženi poslovniki ( RTO, kasetni filtri, naprava za čiščenje odpadnih plinov ), ter je zagotovljeno, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovnikom.Upravljalec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisije snovi v zrak na vseh, v točki 2. izreka dovoljenja definiranih izpustih **vsako tretje leto**, razen na izpustu iz sežigalnice naprave RTO izvajati obratovalni monitoring organskih snovi **vsako leto.**Upravljavec naprave mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na izpustih odpadnih plinov definiranih v točki 2.3.8 OVD-3 imeti urejena merilna mesta ki zaradi tehničnih pogojev ustrezajo standardu SIST EN 15259.Zadnje meritve emisij snovi v zrak, ki so bile opravljene v letu 2023. Meritve je izvajal IVD Maribor, št: CEVO 20189/23 z dne 14.6.2023 so bile izvedene na emisijskih mestih:RTO, K4, K5 in E1.Zavezanec predložil inšpektorici kopijo navedenega poročila, iz katerega je razvidno, da mejne emisijske vrednosti na nobenem od emisijskih mest niso bile prekoračene. Merilna mesta so skladna.Zavezanec ima izdelano tabelo – periodiko meritev izpustov emisije snovi v zrak.Zavezanec je predloži na vpogled inšpektorici tudi Oceno o letnih emisijah snovi v zrak, za leto 2023, ki jo je dne 20.2.2024 posredoval na Ministrstvo izvajalec IVD Maribor. **Emisije HOS**Zavezanec predloži na vpogled inšpektorici tudi Bilanco topil, za leto 2023, z dne 13.2.2024.Koncentracije celokupnega organskega ogljika na odvodu iz sežigalne naprave **NE presegajo** mejne vrednosti koncentracije, določene z veljavno zakonodajo. **Emisije hrupa** Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa vsako tretje koledarsko leto.Predložene so bile meritve emisije hrupa št:CEVO 20460/2022 z dne 15.12.2022 izvajalca IVD Maribor, zavezanec ne povzroča preseganje mejnih vrednosti. **Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave, ter zmanjševanje njihovih posledic. ( točka 7.2. OVD -2 )**Upravljalec je predložil **načrt s predvidenimi ukrepi za primer nesreče z datumom september 2019.**Do sedaj upravljalec ni beležil primer nesreč in izrednih situacij.**Zavezanec izpolnjuje obveznosti iz OVD.** |
| **Zaključki / naslednje aktivnosti:** Naslednji redni inšpekcijski pregled bo pri zavezancu opravljen v skladu s planom Inšpektorata. |